**CARTA INTESTATA**

**(con recapito telefonico e C.F. o P.IVA e PEC)**

|  |
| --- |
| **Si allega la dichiarazione di utilizzo della marca da bollo** |
| **SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO**  **Revisione settembre 2017** |

**Alla Regione Marche**

**Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio**

P. F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino

Viale Gramsci, 7

**61121 PESARO**

**p.e.c. regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it**

**non cancellare alcuna riga, pena il non accoglimento della stessa**

tutte le parole che compaiono con colore rosso e sottolineatura punteggiata non vengono stampate, ma visualizzate esclusivamente sul monitor

il presente modello, che è obbligatorio presentare all’Ufficio sismico della REGIONE MARCHE – SEDE DI PESARO, DEVE essere utiLIzzato compilando ogni sua parte – vedi spazi grigi di ampiezza indefinita – con tutto quello che il tecnico desidera sottoscrivere con l’obbligo di inserire comunque la dichiarazione conclusiva di conformità al progetto e alle norme tecniche.

Legge regionale 3/11/1984 n. 33 - Legge regionale 27/03/1987 n. 18 d.m. 14/01/2008 - D.p.r. 6/06/2001 n. 380

#### **RELAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E di conformità**

**Strutture in muratura e/o legno muratura – legno – muratura e legno – interventi locali in strutture di c.a. e metalliche**

Normativa tecnica applicata nel progetto:  D.M. 14/01/2008;  D.M. 16/01/1996

Attestato di deposito n° , codice  del      . Numero fascicolo      .

Attestato di deposito, variante 1 n° , codice  del      . Numero fascicolo      .

Attestato di deposito, variante 2 n°      , codice       del      . Numero fascicolo      .

Documentazione integrativa del      .

|  |
| --- |
| Descrizione dei Lavori: |
| Comune: |
| Indirizzo: |

Committente:

|  |
| --- |
|  |

Direttore dei lavori in opera **//** montaggio degli elementi in c.a. prefabbricati:

|  |
| --- |
|  |

Progettista dei lavori strutturali: calcestruzzo armato – metallo – legno se presente

|  |
| --- |
|  |

Esecutore dei lavori in opera **//** montaggio degli elementi in c.a. Prefabbricati:

|  |
| --- |
|  |

Collaudatore:

|  |
| --- |
|  |

Il sottoscritto      , residente a      scrivere il nome del COMUNE DI RESIDENZA in       via o piazza o corso o viale ecc. e numero civico

iscritto all’albo degli       della provincia di       al numero

e direttore dei lavori      descrizione esauriente di tutti i lavori strutturali diretti

il sottoscritto      , residente a      scrivere il nome del comune in       via o piazza o corso o viale ecc. e numero civico

iscritto all’albo degli       della provincia di       al numero

iscritto al collegio dei Geometri della provincia di       al numero

e direttore dei lavori      descrizione esauriente ditutti i lavori strutturali diretti

consapevole/i delle responsabilità che ne derivano, ai sensi della Legge regionale 3/11/1984 n. 33 articoli 6 e 7 **CERTIFICA**scrivere “dichiara” o “dichiarano” quando ci sono più direttori **la conformità delle opere eseguite alle norme tecniche di cui al DPR 6/06/2001 n. 380 articoli 52 e 83 ed al progetto con titolo edilizio**scrivere “**ed alla variante**” oppure “**ed alle varianti”** se esistente deve essere obbligatoriamente citata scrivere “**autorizzato**” o “**autorizzati**”  **approvato dal Comune di** e depositato presso la Regione Marche Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

**non cancellare alcuna riga, pena il non accoglimento della stessa**

**RELAZIONE SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI** da compilare ed allegare al certificato di ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DI conformità

d.m. 14/01/2008

Si dichiara che i lavori sono terminati il giorno       nel pieno adempimento e rispetto di tutte le norme tecniche strutturali per le costruzioni in zona sismica, vigenti al momento della presentazione della denuncia dei lavori

**A)**  che il progetto è stato sorteggiato ai sensi della Legge Regionale 3/11/1984 n. 33 art. 3bis in data      , con esito positivo del controllo, comunicato in data       con protocollo n.

     inserire eventuali considerazioni che venissero ritenute opportune

**B)** che sono stati accettati i materiali mediante l’acquisizione e la verifica della documentazione di qualificazione (D.P.R. 21/4/1993 n. 246 e D.M. Infrastrutture 14/1/2008 cap. 11.1 - 11.2 “calcestruzzo”– 11.3.1, 11.3.2 “acciaio d’armatura”, 11.3.3 “acciaio per precompressione”, 11.3.4 “acciaio da costruzione”) costituita da

*certificato della Marcatura CЄ* rilasciato da       inserire il nome dell’organismo in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 771-(1,2,3,4,5,6) elementi per muratura ovvero al Benestare Tecnico Europeo (ETA) per elementi e prodotti in laterizio

*certificato della Marcatura CЄ* rilasciato da       inserire il nome dell’organismo in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 998-2 per malte a prestazione garantita

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per il laterizio pieno

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per il laterizio semipieno

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per il laterizio in calcestruzzo

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per il cemento autoclavato

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per la pietra naturale squadrata

silicato di calcio

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per le malte a prestazione garantita

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per le malte a composizione prescritta

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per il calcestruzzo  e controllo di accettazione allegati

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per l’acciaio da calcestruzzo armato normale/precompresso  e controllo di accettazione allegati

*certificati di prova* rilasciati dal laboratorio       con il n.       in data       per l’acciaio da costruzione  e controllo di accettazione allegati

certificato di Idoneità Tecnica (C.I.T.) all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) sulla base delle Linee Guida (L.G.) approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.) per elementi e prodotti in laterizio

acciaio o altri materiali           inserire eventuali considerazioni che venissero ritenute opportune

**c)** di aver controllato l’esistenza dell’*attestazione* *di denuncia attività* rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) per il Centro di Lavorazione inerente alle seguenti opere in legno

solaio di piano;  solaio di copertura;

scala;  capriata;

travi e pilastri (traversi e ritti);  diaframmi (pareti);      inserire eventuali considerazioni che venissero ritenute opportune

**d)**  *Certificato della Marcatura CЄ* rilasciato da       in conformità alla norma europea armonizzata ovvero al Benestare Tecnico Europeo (ETA) per elementi e prodotti

Legno massiccio

Legno massiccio con giunti a dita

Legno lamellare incollato

Diaframma

**legno massiccio (11.7.2)**

fornitura con marcatura CЄ per      scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale

attestazione di conformità del produttore alle Specifiche Tecniche Europee

*Certificato di Conformità* alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 n.       rilasciato dall’Organismo di Certificazione

*Dichiarazione di Conformità* alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 sottoscritta dal produttore

*Certificato di Conformità* al Benestare Tecnico Europeo (ETA) rilasciato dall’Organismo di Certificazione

*Dichiarazione di Conformità* al Benestare Tecnico Europeo (ETA) sottoscritta dal produttore

fornitura senza marcatura CЄ per      scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale

*Attestazione di Qualificazione* n.       rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale a      scrivere il nome del produttore per       scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale(11.7.10.2)

*Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici* per     ,scrivere il nome del prodotto che è un prodotto proveniente dall’estero

**legno strutturale con giunti a dita (11.7.3)**

fornitura con marcatura CЄ per      scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale

attestazione di conformità del produttore alle Specifiche Tecniche Europee

*Certificato di Conformità* alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 rilasciato dall’Organismo di Certificazione

*Dichiarazione di Conformità* alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 sottoscritta dal produttore

fornitura senza marcatura CЄ per      scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale

*Attestazione di Qualificazione* n.       rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale a      scrivere il nome del produttore per       scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale(11.7.10.2)

*Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici* per     ,scrivere il nome del prodotto che rientra tra i prodotti provenienti dall’estero

**legno lamellare incollato (11.7.4)**

fornitura con marcatura CЄ per      scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale

attestazione di conformità del produttore alle Specifiche Tecniche Europee

*Certificato di Conformità* alla norma europea armonizzata UNI EN 14080 rilasciato dall’Organismo di Certificazione

*Dichiarazione di Conformità* alla norma europea armonizzata UNI EN 14080 sottoscritta dal produttore

**pannelli a base di legno (11.7.5)**

fornitura con marcatura CЄ per      scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale

attestazione di conformità del produttore alle Specifiche Tecniche Europee

*Certificato di Conformità* alla norma europea armonizzata UNI EN 13986 rilasciato dall’Organismo di Certificazione

*Dichiarazione di Conformità* alla norma europea armonizzata UNI EN 13986 sottoscritta dal produttore

*Attestazione di Qualificazione* n.       rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale a per      scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale

di aver controllato l’esistenza di

*Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici* per     ,scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale che è un prodotto proveniente dall’estero

*Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego* per      ,scrivere il nome del prodotto o dell’elemento strutturale rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida, approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.) per elementi e prodotti in legno

*manuale* per le specifiche tecniche sulla posa in opera degli elementi in legno (D.M. Infrastrutture 14/1/2008 cap. 11.7.1)

*attestato di qualificazione* valido fino all’anno       rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) per i seguenti prodotti in legno strutturale:

*attestazione di denuncia attività* rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale (S.T.C.) per il Centro di Lavorazione      scrivere il nome del produttore per le opere in legno seguenti

solaio di piano;  solaio di copertura;

scala;  capriata;

portico;       .inserire il nome di un’opera non compresa nell’elenco soprastante

     inserire eventuali considerazioni che venissero ritenute opportune

**f)**  che sono state eseguite le *prove di carico* su

n.    pali di fondazione;  n.    ancoraggi per paratia;       ,inserire il nome dell’opera strutturale provata

il cui esito, con allegate le copie dei relativi *verbali*, firmate per copia conforme dal sottoscritto, è riportato in altro documento che si **allega**

     inserire eventuali considerazioni che venissero ritenute opportune

**g**)  che sono state eseguite le *prove di integrità* su n.       pali di fondazione

     inserire eventuali considerazioni che venissero ritenute opportune

(1)informando su lievi differenze tra i lavori eseguiti ed il progetto, riguardanti      descrizione dei lavori in questione e che non richiedono il deposito di un progetto di variante, poiché a seguito di verifica analitica si è potuto constatare che non modificano in modo percettibile o significativo lo stato di tensione delle opere eseguite.

(1) da inserire solo quando esistono le differenze

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

     ,inserire il Comune

**DICHIARAZIONE UTILIZZO DELLA MARCA DA BOLLO**

**Progetto depositato al N°.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;** **Codice intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Localizzazione intervento*** | | | | | | |
| *Committente* |  | | | | | |
| *Comune di* |  | | *Indirizzo/Località* | |  | |
| *Dati catastali* | Foglio nn° |  | | Particelle nn. | |  |

IL SOTTOSCRITTO

consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo, nome e cognome\* |  | | | | | | |
| Codice Fiscale\* |  | | | | | | |
| Nato/a |  | | Prov. \* | | |  | |
| Residente in |  | Prov.\* | |  | *C.A.P* | |  |
| *Con studio in Prov.* |  |  | |  | *C.A.P.* | |  |
| *Indirizzo* |  | | *Tel.* | | |  | |
| Posta elettronica – Email |  | | PEC\* | | |  | |

**TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO**

**ED A TAL FINE DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/00, QUANTO SEGUE:**

di essere esente dalla presentazione della marca da bollo, in quanto:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

che le seguenti **n° 2 MARCHE DA BOLLO** sono utilizzate esclusivamente per la presentazione

della **Relazione Struttura Ultimata e di conformità (opere in legno o muratura)** in oggetto;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Marca da bollo  n° 1 | Marca da bollo  n° 2 |

L’annullamento (art. 12 DPR 642/1972) deve avvenire mediante apposizione della data o di un timbro su ciascuna marca e parte sul foglio; per l’annullamento si deve usare inchiostro. Non è consentito l’uso di marche deteriorate o usate in precedenza

**Dichiara inoltre** che le marche da bollo come di seguito identificate:

1) n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 2) n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

apposte sulla presente dichiarazione ed annullate, sono detenute in originale presso la propria sede.

\* Dati obbligatori

Firma

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

scrivere la data

inserire la data